[해피송 스탠다드]

제품사양 및 설치방법

(조달청 식별번호 21219086)

서울특별시 영등포구 양평동3가 13 이노플렉스 405

T.1544-1404(代)

F.02-2631-3469

1. 제품도면

1)전면

가로 30.2cm

세로 30.2cm

폭  9.0cm

2)측면

가로 30.2cm

세로 30.2cm

폭  9.0cm

2. 제품구성

가로 30.2cm

세로 30.2cm

폭  9.0cm

3. 일반사양

모 델 명	해피송 스탠다드 - 천장매립형 HAPPY SONG - 3002
크 기	가로 30.2cm, 세로 30.2cm, 폭 9cm
정 격 입 력	전압 AC 220V, 1A
확 장 메 모 리	2G ~4G (500분 이상)
샘 플 링 (음질)	64Kbps ~ 320Kbps
Amp 출력(음량)	싱글 20W
S P (스피커)	20W / 165∅
S/N 비율 (신호[signal]대 잡음[noise] 비율)	99DB 이상 (CD급)
제 품 칼 라	진주 펄 화이트
구 동 방 식	열선식자동스위치 (인체열감지센서)
최대소모전력량	0.006Kw (시간 당)

4. 재료 및 가공법

1) 구성품의 재료는 KS또는 국․내외 화장실 표준 품질 인증(TCQ) 규격품을 사용하여야 합니다.

2) 각 구성품 간 연결부와 Jack, Plug 등 탈착이 빈번한 부위는 내구성이 강한 재질을 사용하여 제작하여야 합니다.

3) 표면재질은 투명 실크인쇄 고광택으로 합니다.

4) 고정 부위의 내면 재질은 고강도 ABS난연 3T이상으로 합니다.

5. 설치방법

1) 화장실 천장에 설치하며, 현장에 따라 적합한 위치를 설정합니다.
제품의 센서는 좌우 120˚, 전방 9m까지 감지합니다.

2) 설치 전 제품 전면 다보 4개를 풀어서 전면부를 분리시킵니다.

3) 제품 본체를 시공위치에 타공한 후 설치하고, 아답터를 연결합니다.

4) 분리한 전면부를 재연결합니다.

6. 주의사항

1) 최초 전원투입 시 1분 정도의 프로그램 안정시간이 필요하므로            그 시간 뒤에 플레이가 됩니다.

2) 낙뢰나 정전 시에는 에러 상태로 동작하지 못 할 수 있으므로 그           러한 상황발생 시에는 전원을 OFF시키고 10분 후에 재작동을              시킵니다.

3) 감전, 상해의 위험이 있으므로 안전에 주의합니다.

4) 모든 작업은 반드시 전원을  차단한 후에 합니다.

5) 전면, 후면부를 분리 시 파손에 주의합니다.

6) 제품을 임으로 수리, 분해, 개조하지 않습니다.

7) 메모리카드(SD카드)는 임의로 빼낼 경우 파일 손상 우려가 있으            므로 전원차단 후 눌러서 빼고 넣습니다.

8) 낙상에 주의합니다.

9) 제품이 물에 닿지 않도록 하고, 물에 젖었을 경우에는 전원을 끄           고 서비스 센터에 연락합니다.