★ 해피송 주문시 확인하셔야 할 사항(전관방송연동, 등제어) ★

해피송의 기능 중 전관방송, 조명제어, 환풍기제어 기능은 2002년도부터 제작된 해피송의 옵션사항이었으나 일부 교육청에서 일체형 주문을 하는 경우가 있어, 고객 여러분께서 주문시에 혼란이 발생할 수 있사오니 주문 전 자세한 설명 부탁드립니다.

또한 위의 기능은 해피송 전제품에 옵션으로 적용되는 것으로 별도의 모델이 필요하지 않습니다.

1) 전관방송연동

전관반송 사용 시 해피송 동작 중에 전관방송이 시작되면 전관방송으로 자동 전환되며 방송이 종료되면 해피송의 본래의 기능으로 돌아오게 됩니다.

① 전관방송과 해피송의 스피커를 선택적으로 사용 가능하며 기존 전관방송의 스피커를 철거하고 그 자리에 해피송 설치가 가능합니다.

② 해피송의 전원이 꺼진 상태에서도 전관방송은 동작됩니다.

2) 등제어

센서가 인체를 감지하여 해피송이 동작하면 동시에 등을 제어하는 기능입니다.

(단, 해피송이 동작하는 동안만 등이 제어되므로 충분한 등제어 시간을 확보하기 위해 인체가 감지되면평균 10분의 음악이 나오도록 설정이 되어 있습니다. 하지만 시간은 주문시 변동이 가능합니다.)